Fiche de travail 2 : Impact du biais et de l’imprécision sur la TE 704
Instructions : Utiliser les numéros clés suivants pour compléter le tableau ci-dessous.   Noter qu'il existe 2 façons de calculer le %TE.  La deuxième méthode est présentée dans cette fiche de travail.  Sur la page suivante de cette fiche de travail, illustrer les performances de la méthode de chaque laboratoire.  Inclure la valeur cible, la Courbe Gaussienne, une flèche représentant SE (le cas échéant), une flèche représentant RE et une flèche représentant TE.
	Analyte : Numération plaquettaire (cellule * 109/L)

	Moyenne
	Valeur réelle
(cible)
	SD

	Laboratoire A

	150
	150
	5

	Laboratoire B

	145
	150
	5

	Laboratoire C

	150
	150
	10

	Laboratoire D

	145
	150
	10



	
Analyte
	Biais

-Valeur réelle
	l Biais l
(biais abs)
|-Valeur réelle|
	TE en unités

Biais Abs + (1,65*SD)

	TE en %

(TE / Valeur réelle) *100 %
	%CV

(SD /)*100 %
	Biais abs %

(Biais Abs /Valeur réelle) *100 %
	TE en %

Biais Abs % + (1,65* %CV)
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	(8,3 / 150) *100 %
=5,5 %
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