Hoja de trabajo 2: Impacto del sesgo y la imprecisión en el TE 704
Instrucciones: Utilice los siguientes números clave para completar la tabla que aparece abajo.   Tenga en cuenta que hay dos formas de calcular el % de error total (Total Error, TE).  En esta hoja de trabajo se presenta la segunda forma.  En la siguiente página de esta hoja de trabajo, ilustre el rendimiento del método de cada laboratorio.  Incluya el valor objetivo, la curva de Gauss, una flecha que represente el error estándar (Standard Error, SE) (si corresponde), una flecha que representa el error aleatorio (Random Error, RE) y una flecha que representa el TE.
	Analito: Recuento de plaquetas (células * 109/L)

	Media
	Valor verdadero
(objetivo)
	SD

	Laboratorio A

	150
	150
	5

	Laboratorio B

	145
	150
	5

	Laboratorio C

	150
	150
	10

	Laboratorio D

	145
	150
	10



	
Analito
	Sesgo

-Valor verdadero
	l Sesgo l
(sesgo abs.)
| -Valor verdadero|
	TE en unidades

Sesgo abs. + (1,65 * SD)

	TE en %

(TE/valor verdadero) * 100 %
	% de CV

(SD /)* 100 %
	% de sesgo abs.

(Sesgo abs./valor verdadero) * 100 %
	TE en %

% de sesgo abs. + (1,65 * % de CV)


	Laboratorio A
	



	
	
	(8,3 / 150) *100 %
=5,5 %
	
	
	

	Laboratorio B
	



	
	
	
	
	
	

	Laboratorio C
	


	
	
	
	
	
	

	Laboratorio D
	


	
	
	
	
	
	




