
Fiche de travail – Tout commence par le bon diagramme et les termes et concepts de la TE

TERMES et CONCEPTS 

· %CV
· 68 % = ±1SD
· 95 % = ±2SD
· 99,7 % =±3SD
· Erreur totale (TE)
· Attribué sur le graphique = Observé
· Erreur analytique totale (TAE)
· Biais absolu
· % TE
· Valeur cible (valeur réelle)



1. Associer le terme correct ci-dessus au calcul correspondant ci-dessous.
a)     _____    = (SD / ) * 100%
b)     _____    = | -Valeur réelle|
c)     _____    = | -Valeur réelle| + (facteur z * SD)  = | biais| + (facteur z *SD)
d)     _____    =% biais + 1,65 CV%





2. Quelle est la différence entre TAE et TE ?







3. Quels sont les 4 termes de la liste ci-dessus nécessaires pour que le SQC (contrôle statistique de la qualité) fonctionne de manière optimale.
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