



	Aide de travail 2 : Présentation d'une nouvelle Méthode 1408



1. Évaluation préalable à l’achat
2. Installation et calibrage
3. Période de familiarisation
4. Plan de validation de la méthode *
4.1. Définir l'exigence de qualité sous la forme d'une erreur totale admissible
4.2. Sélectionner les types d'expériences appropriés pour révéler les types d'erreurs attendus
4.2.1. Validation vs. Vérification
4.2.2. Types d'erreur
4.2.2.1. Erreur aléatoire (RE)
4.2.2.2. Erreur systématique (SE)
4.2.2.2.1. Constante
4.2.2.2.2. Proportionnelle
4.2.3. Types d'expériences pour vérifier les déclarations du fabricant
4.2.3.1. Expérience de linéarité
4.2.3.2. Expérience de Précision pour RE
4.2.3.3. Comparaison des méthodes expérimentales pour SE
4.3. Recueillir les données expérimentales nécessaires
4.4. Utiliser des outils statistiques pour estimer la taille de l'erreur analytique
4.5. Comparer les erreurs observées avec l’erreur admissible définie
4.6. Juger l'acceptabilité des performances de la méthode observée
4.7. Si cela est acceptable, effectuer une expérience de plage de référence
5. Présentation de l’entretien de routine
*De Westgard.com. The Experimental Plan for Method Validation. Dernière consultation le 1er mai 2013.



